# БЫТОВОЙ ГАЗ

# Потенциальную угрозу катастрофического масштаба таит в себе используемый на кухне газ.

Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения.



Поэтому при использовании внутридомового газового оборудования ***население обязано:***

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и венти­ляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отво­дом продуктов сгорания газа в дымоход.

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить аварийной службе по телефону 04, 8-35363-71604

При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04

(вне загазованного помещения). Не включать и не отключать электроприборы, не пользоваться открытым огнем.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

Владельцы домов на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время должны: периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

**Населению запрещается:**

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.

Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.



Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений просушки белья.

Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.



Хранить в помещениях и подвалах газовые баллоны. Самовольно производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

***Телефоны экстренных служб:***

***1.*** *Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования* **(*ЕДДС МО) тел.8-(353-39)-2-13-11;***

***8-(353-39)-2-15-65; 112.***

***2.****Пожарно-спасательная часть № 39 по охране п. Новосергиевка и Новосергиевского района* ***(39 ПСЧ)***

***тел. 8-(353-39)-2-23-00; 01.***

***3.****Отдел министерства внутренних дел по Новосергиевскому району* ***(ОМВД) тел. 8-(353-39)-2-10-78; 02.***

*4.Скорая медицинская помощь*

***Тел. 8-(353-39)-2-11-44; 03.***

*5. Газовая служба*

***Тел. 8-(353-39)-2-23-37;04.***



**Администрация**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

# БЫТОВОЙ ГАЗ

**п. Новосергиевка**

**2017 год**